Middle C on pitch data

000000001111101100111101101011101010100000000

111 183 171

111111110000010011000010010100010101011111111

144 72 84

Active sensing data

000000001100000000

1

111111110011111111

254

Incorrect data note

2E 2F 38 39 3A 3B 3C 3D 3E 3F 4E 4F

96 97 98 99 9A 9B 9C 9D 9E 9F A6 A7

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2E | 96 | 01110100 | 01101001 |
| 2F | 97 | 11110100 | 11101001 |
| 38 | 98 | 00011100 | 00011001 |
| 39 | 99 | 10011100 | 10011001 |
| 3A | 9A | 01011100 | 01011001 |
| 3B | 9B | 11011100 | 11011001 |
| 3C | 9C | 00111100 | 00111001 |
| 3D | 9D | 10111100 | 10111001 |
| 3E | 9E | 01111100 | 01111001 |
| 3F | 9F | 11111100 | 11111001 |
| 4E | A6 | 01110010 | 01100101 |
| 4F | A7 | 11110010 | 11100101 |

Crashing Midi port data

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1C | 1C | 00111000 | 00111000 |
| BF | BF | 11011111 | 11011111 |
| 1C | 8C | 00111000 | 00110001 |
| 0 | 40 | 00000000 | 00000010 |

1111111100000100110001111001000000000111111111111

144 60 0

1111111100000100110001111001001111111111111111111

144 60 127